Dati Geografici georeferenziati

**“1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del D.P.R. n° 380/01 per lavori di ampliamento, eseguiti in difformità alla Concessione Edilizia;**

**2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n° 380/01 per ultimazioni lavori di finitura e realizzazione copertura;**

**COMUNE DI COLLIANO**

**Rif. Catastali: foglio n° 37 – Part.lle 403- 9- 80- 435- 94- 95- 60;**

**foglio n° 32 Part.lle 346- 348- 349- 350**

**ALLEGATO 2 - Dati territoriali georeferenziati**

Ai fini della valutazione di incidenza, per agevolare le attività istruttorie di analisi e valutazione di incidenza dell’opera/intervento, il proponente trasmette gli elaborati di progetto in formato vettoriale (strati informativi contenenti gli elaborati di progetto).

I dati dovranno essere prodotti in formato (\*.shp o \*.kml) e dovranno essere georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM fuso 33 Nord.

Inoltre, per ciascun progetto dovranno essere fornite tabelle in formato (\*.xls) da predisporre nel seguente modo:

* strato informativo di tipo areale contenente l’area di progetto; è sufficiente fornire le coordinate geografiche dei diversi vertici che racchiudono l’area di intervento attraverso l’applicativo gratuito google earth; le coordinate dovranno essere riportate all'interno di una tabella in formato (\*.xls)

**foglio n° 37 – Part.lle 403- 9- 80- 435- 94- 95- 60;**

**foglio n° 32 Part.lle 346- 348- 349- 350**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Datum** | **X (m)** | **Y (m)** | **Altitudine** | **Descrizione** |
| 1 | WGS 84 | 526765.94m | 4503205.98m | 451 | Foto 1\_Fabbricato ed area di intervento |

